(module QFN16_3x3mm (layer F.Cu) (tedit 5A1E7F51)
  (descr "16-Lead Plastic QFN (3mm × 3mm)")
  (solder_mask_margin 0.05)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_text value QFN16_3x3mm (at 0 0.2) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_circle (center -1 -1) (end -1.25 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 1.5) (end -1.5 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 1.5) (end -1.5 1.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -1.5) (end 1.5 1.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end 1.5 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.8 1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.8 -1.8) (end 1.8 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 -1.8) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.8 1.8) (end 1.8 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2 -1.8) (end -1.4 -1.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_text user %R (at 0 0.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.05)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -1.4 -0.75) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -0.75 -1.4) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 0 0) (size 1.65 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio -0.2))
  (pad 15 smd rect (at -0.25 -1.4) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0.25 -1.4) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0.75 -1.4) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.75 1.4) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.25 1.4) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.25 1.4) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.75 1.4) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.4 -0.75) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.4 -0.25) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.4 -0.25) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.4 0.25) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.4 0.25) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.4 0.75) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.4 0.75) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model "C:/Cad/Footprint/QFN.pretty/3D/User Library-QFN-16.step"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
