(module SMM (layer F.Cu) (tedit 5A5F5F7E)
  (solder_mask_margin 0.05)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text value SMM (at 0 -0.7) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start 5.3 1.8) (end 5.3 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.3 1.8) (end 5.3 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.3 -1.8) (end -5.3 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.3 -1.8) (end -5.3 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start 5 -1.5) (end 5 1.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -5 1.5) (end -5 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -5 -1.5) (end 5 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -5 1.5) (end 5 1.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (pad 2 smd rect (at 4.7 0) (size 3.81 4.06) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -4.7 0) (size 3.81 4.06) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model C:/Cad/Footprint/Bourns/3D/SDR0302.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
