(module YFQ0012 (layer F.Cu) (tedit 5965D73A)
  (descr "Texas Instruments Package YFQ0012")
  (tags "YFQ  bga  3x4")
  (solder_mask_margin 0.042)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.2 -1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text value YFQ0012 (at 0 0) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -1 0.8) (end -0.6 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 0.4) (end -1 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center -0.6 0.4) (end -0.6 0.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_text user %R (at 0.2 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -0.8 -0.6) (end 0.8 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.8 0.6) (end -0.8 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.8 0.6) (end -0.8 0.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.8 -0.6) (end 0.8 0.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1 -0.8) (end -1 0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1 -0.8) (end 1 0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1 -0.8) (end 1 -0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1 0.8) (end 1 0.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad B2 smd circle (at -0.2 0) (size 0.23 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C2 smd circle (at 0.2 0) (size 0.23 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D2 smd circle (at 0.6 0) (size 0.23 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D3 smd circle (at 0.6 -0.4) (size 0.23 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C3 smd circle (at 0.2 -0.4) (size 0.23 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B3 smd circle (at -0.2 -0.4) (size 0.23 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A3 smd circle (at -0.6 -0.4) (size 0.23 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd circle (at -0.6 0) (size 0.23 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A1 smd circle (at -0.6 0.4) (size 0.23 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd circle (at -0.2 0.4) (size 0.23 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C1 smd circle (at 0.2 0.4) (size 0.23 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D1 smd circle (at 0.6 0.4) (size 0.23 0.23) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.6 -0.4) (size 0.25 0.25) (layers F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -0.2 -0.4) (size 0.25 0.25) (layers F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 0.2 -0.4) (size 0.25 0.25) (layers F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 0.6 -0.4) (size 0.25 0.25) (layers F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at -0.6 0) (size 0.25 0.25) (layers F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at -0.2 0) (size 0.25 0.25) (layers F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 0.2 0) (size 0.25 0.25) (layers F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at 0.6 0) (size 0.25 0.25) (layers F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at -0.6 0.4) (size 0.25 0.25) (layers F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at -0.2 0.4) (size 0.25 0.25) (layers F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at 0.2 0.4) (size 0.25 0.25) (layers F.Paste))
  (pad 15 smd rect (at 0.6 0.4) (size 0.25 0.25) (layers F.Paste))
)
