(module UFBGA176_25 (layer F.Cu) (tedit 5989ACAE)
  (fp_text reference REF** (at 4.5 -7.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text value UFBGA176_25 (at 0 -6.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start -5 -5) (end 5 -5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 5 -5) (end 5 5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 5 5) (end -5 5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -5 5) (end -5 -5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_text user %R (at 0 -7.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start -4 -5) (end -5 -4) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.4 -5.4) (end 5.4 -5.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.4 -5.4) (end 5.4 5.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.4 5.4) (end -5.4 5.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.4 5.4) (end -5.4 -5.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.4 -4) (end -5.4 -5.4) (layer F.SilkS) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.4 -5.4) (end -4 -5.4) (layer F.SilkS) (width 0.05))
  (pad A1 smd circle (at -4.55 -4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad B1 smd circle (at -4.55 -3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad C1 smd circle (at -4.55 -3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad D1 smd circle (at -4.55 -2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad E1 smd circle (at -4.55 -1.95) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad F1 smd circle (at -4.55 -1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad G1 smd circle (at -4.55 -0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad H1 smd circle (at -4.55 0) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad J1 smd circle (at -4.55 0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad K1 smd circle (at -4.55 1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad L1 smd circle (at -4.55 1.95) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad M1 smd circle (at -4.55 2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad N1 smd circle (at -4.55 3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad P1 smd circle (at -4.55 3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad R1 smd circle (at -4.55 4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad A2 smd circle (at -3.9 -4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad B2 smd circle (at -3.9 -3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad C2 smd circle (at -3.9 -3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad D2 smd circle (at -3.9 -2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad E2 smd circle (at -3.9 -1.95) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad F2 smd circle (at -3.9 -1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad G2 smd circle (at -3.9 -0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad H2 smd circle (at -3.9 0) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad J2 smd circle (at -3.9 0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad K2 smd circle (at -3.9 1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad L2 smd circle (at -3.9 1.95) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad M2 smd circle (at -3.9 2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad N2 smd circle (at -3.9 3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad P2 smd circle (at -3.9 3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad R2 smd circle (at -3.9 4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad A3 smd circle (at -3.25 -4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad B3 smd circle (at -3.25 -3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad C3 smd circle (at -3.25 -3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad D3 smd circle (at -3.25 -2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad E3 smd circle (at -3.25 -1.95) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad F3 smd circle (at -3.25 -1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad G3 smd circle (at -3.25 -0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad H3 smd circle (at -3.25 0) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad J3 smd circle (at -3.25 0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad K3 smd circle (at -3.25 1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad L3 smd circle (at -3.25 1.95) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad M3 smd circle (at -3.25 2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad N3 smd circle (at -3.25 3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad P3 smd circle (at -3.25 3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad R3 smd circle (at -3.25 4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad A4 smd circle (at -2.6 -4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad B4 smd circle (at -2.6 -3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad C4 smd circle (at -2.6 -3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad D4 smd circle (at -2.6 -2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad E4 smd circle (at -2.6 -1.95) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad F4 smd circle (at -2.6 -1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad G4 smd circle (at -2.6 -0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad H4 smd circle (at -2.6 0) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad J4 smd circle (at -2.6 0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad K4 smd circle (at -2.6 1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad L4 smd circle (at -2.6 1.95) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad M4 smd circle (at -2.6 2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad N4 smd circle (at -2.6 3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad P4 smd circle (at -2.6 3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad R4 smd circle (at -2.6 4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad A5 smd circle (at -1.95 -4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad B5 smd circle (at -1.95 -3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad C5 smd circle (at -1.95 -3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad D5 smd circle (at -1.95 -2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad M5 smd circle (at -1.95 2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad N5 smd circle (at -1.95 3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad P5 smd circle (at -1.95 3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad R5 smd circle (at -1.95 4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad A6 smd circle (at -1.3 -4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad B6 smd circle (at -1.3 -3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad C6 smd circle (at -1.3 -3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad D6 smd circle (at -1.3 -2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad F6 smd circle (at -1.3 -1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad G6 smd circle (at -1.3 -0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad H6 smd circle (at -1.3 0) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad J6 smd circle (at -1.3 0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad K6 smd circle (at -1.3 1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad M6 smd circle (at -1.3 2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad N6 smd circle (at -1.3 3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad P6 smd circle (at -1.3 3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad R6 smd circle (at -1.3 4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad A7 smd circle (at -0.65 -4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad B7 smd circle (at -0.65 -3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad C7 smd circle (at -0.65 -3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad D7 smd circle (at -0.65 -2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad F7 smd circle (at -0.65 -1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad G7 smd circle (at -0.65 -0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad H7 smd circle (at -0.65 0) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad J7 smd circle (at -0.65 0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad K7 smd circle (at -0.65 1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad M7 smd circle (at -0.65 2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad N7 smd circle (at -0.65 3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad P7 smd circle (at -0.65 3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad R7 smd circle (at -0.65 4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad A8 smd circle (at 0 -4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad B8 smd circle (at 0 -3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad C8 smd circle (at 0 -3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad D8 smd circle (at 0 -2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad F8 smd circle (at 0 -1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad G8 smd circle (at 0 -0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad H8 smd circle (at 0 0) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad J8 smd circle (at 0 0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad K8 smd circle (at 0 1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad M8 smd circle (at 0 2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad N8 smd circle (at 0 3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad P8 smd circle (at 0 3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad R8 smd circle (at 0 4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad A9 smd circle (at 0.65 -4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad B9 smd circle (at 0.65 -3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad C9 smd circle (at 0.65 -3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad D9 smd circle (at 0.65 -2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad F9 smd circle (at 0.65 -1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad G9 smd circle (at 0.65 -0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad H9 smd circle (at 0.65 0) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad J9 smd circle (at 0.65 0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad K9 smd circle (at 0.65 1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad M9 smd circle (at 0.65 2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad N9 smd circle (at 0.65 3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad P9 smd circle (at 0.65 3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad R9 smd circle (at 0.65 4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad A10 smd circle (at 1.3 -4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad B10 smd circle (at 1.3 -3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad C10 smd circle (at 1.3 -3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad D10 smd circle (at 1.3 -2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad F10 smd circle (at 1.3 -1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad G10 smd circle (at 1.3 -0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad H10 smd circle (at 1.3 0) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad J10 smd circle (at 1.3 0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad K10 smd circle (at 1.3 1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad M10 smd circle (at 1.3 2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad N10 smd circle (at 1.3 3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad P10 smd circle (at 1.3 3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad R10 smd circle (at 1.3 4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad A11 smd circle (at 1.95 -4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad B11 smd circle (at 1.95 -3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad C11 smd circle (at 1.95 -3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad D11 smd circle (at 1.95 -2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad M11 smd circle (at 1.95 2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad N11 smd circle (at 1.95 3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad P11 smd circle (at 1.95 3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad R11 smd circle (at 1.95 4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad A12 smd circle (at 2.6 -4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad B12 smd circle (at 2.6 -3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad C12 smd circle (at 2.6 -3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad D12 smd circle (at 2.6 -2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad E12 smd circle (at 2.6 -1.95) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad F12 smd circle (at 2.6 -1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad G12 smd circle (at 2.6 -0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad H12 smd circle (at 2.6 0) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad J12 smd circle (at 2.6 0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad K12 smd circle (at 2.6 1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad L12 smd circle (at 2.6 1.95) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad M12 smd circle (at 2.6 2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad N12 smd circle (at 2.6 3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad P12 smd circle (at 2.6 3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad R12 smd circle (at 2.6 4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad A13 smd circle (at 3.25 -4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad B13 smd circle (at 3.25 -3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad C13 smd circle (at 3.25 -3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad D13 smd circle (at 3.25 -2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad E13 smd circle (at 3.25 -1.95) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad F13 smd circle (at 3.25 -1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad G13 smd circle (at 3.25 -0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad H13 smd circle (at 3.25 0) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad J13 smd circle (at 3.25 0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad K13 smd circle (at 3.25 1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad L13 smd circle (at 3.25 1.95) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad M13 smd circle (at 3.25 2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad N13 smd circle (at 3.25 3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad P13 smd circle (at 3.25 3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad R13 smd circle (at 3.25 4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad A14 smd circle (at 3.9 -4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad B14 smd circle (at 3.9 -3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad C14 smd circle (at 3.9 -3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad D14 smd circle (at 3.9 -2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad E14 smd circle (at 3.9 -1.95) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad F14 smd circle (at 3.9 -1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad G14 smd circle (at 3.9 -0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad H14 smd circle (at 3.9 0) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad J14 smd circle (at 3.9 0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad K14 smd circle (at 3.9 1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad L14 smd circle (at 3.9 1.95) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad M14 smd circle (at 3.9 2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad N14 smd circle (at 3.9 3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad P14 smd circle (at 3.9 3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad R14 smd circle (at 3.9 4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad A15 smd circle (at 4.55 -4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad B15 smd circle (at 4.55 -3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad C15 smd circle (at 4.55 -3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad D15 smd circle (at 4.55 -2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad E15 smd circle (at 4.55 -1.95) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad F15 smd circle (at 4.55 -1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad G15 smd circle (at 4.55 -0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad H15 smd circle (at 4.55 0) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad J15 smd circle (at 4.55 0.65) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad K15 smd circle (at 4.55 1.3) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad L15 smd circle (at 4.55 1.95) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad M15 smd circle (at 4.55 2.6) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad N15 smd circle (at 4.55 3.25) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad P15 smd circle (at 4.55 3.9) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad R15 smd circle (at 4.55 4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad 16 smd rect (at 4.55 -4.55) (size 0.3 0.3) (layers F.Paste))
)
