(module BGA488 (layer F.Cu) (tedit 5881F471)
  (fp_text reference REF** (at -6.4 -38) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value BGA488 (at -7 -35.6) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6 6) (end -6 -6) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 6 6) (end -6 6) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 6 -6) (end 6 6) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -6 -6) (end 6 -6) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -6 -5.4) (end -5.4 -6) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (pad A1 smd circle (at -5.4 -5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd circle (at -5.4 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D1 smd circle (at -5.4 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E1 smd circle (at -5.4 -3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G1 smd circle (at -5.4 -3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J1 smd circle (at -5.4 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L1 smd circle (at -5.4 -1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N1 smd circle (at -5.4 -0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T1 smd circle (at -5.4 0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V1 smd circle (at -5.4 1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y1 smd circle (at -5.4 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AB1 smd circle (at -5.4 3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AD1 smd circle (at -5.4 3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE1 smd circle (at -5.4 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG1 smd circle (at -5.4 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AH1 smd circle (at -5.4 5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd circle (at -5 -5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd circle (at -5 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C2 smd circle (at -5 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D2 smd circle (at -5 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E2 smd circle (at -5 -3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F2 smd circle (at -5 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G2 smd circle (at -5 -3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J2 smd circle (at -5 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K2 smd circle (at -5 -1.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L2 smd circle (at -5 -1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N2 smd circle (at -5 -0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P2 smd circle (at -5 -0.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad R2 smd circle (at -5 0.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T2 smd circle (at -5 0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V2 smd circle (at -5 1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad W2 smd circle (at -5 1.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y2 smd circle (at -5 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AB2 smd circle (at -5 3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC2 smd circle (at -5 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AD2 smd circle (at -5 3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE2 smd circle (at -5 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF2 smd circle (at -5 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG2 smd circle (at -5 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AH2 smd circle (at -5 5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B3 smd circle (at -4.6 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C3 smd circle (at -4.6 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D3 smd circle (at -4.6 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E3 smd circle (at -4.6 -3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F3 smd circle (at -4.6 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G3 smd circle (at -4.6 -3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H3 smd circle (at -4.6 -2.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J3 smd circle (at -4.6 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K3 smd circle (at -4.6 -1.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L3 smd circle (at -4.6 -1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad M3 smd circle (at -4.6 -1) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N3 smd circle (at -4.6 -0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P3 smd circle (at -4.6 -0.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad R3 smd circle (at -4.6 0.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T3 smd circle (at -4.6 0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad U3 smd circle (at -4.6 1) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V3 smd circle (at -4.6 1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad W3 smd circle (at -4.6 1.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y3 smd circle (at -4.6 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AA3 smd circle (at -4.6 2.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AB3 smd circle (at -4.6 3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC3 smd circle (at -4.6 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AD3 smd circle (at -4.6 3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE3 smd circle (at -4.6 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF3 smd circle (at -4.6 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG3 smd circle (at -4.6 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd circle (at -4.2 -5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd circle (at -4.2 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C4 smd circle (at -4.2 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D4 smd circle (at -4.2 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F4 smd circle (at -4.2 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G4 smd circle (at -4.2 -3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H4 smd circle (at -4.2 -2.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J4 smd circle (at -4.2 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L4 smd circle (at -4.2 -1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad M4 smd circle (at -4.2 -1) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N4 smd circle (at -4.2 -0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T4 smd circle (at -4.2 0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad U4 smd circle (at -4.2 1) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V4 smd circle (at -4.2 1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y4 smd circle (at -4.2 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AA4 smd circle (at -4.2 2.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AB4 smd circle (at -4.2 3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC4 smd circle (at -4.2 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE4 smd circle (at -4.2 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF4 smd circle (at -4.2 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG4 smd circle (at -4.2 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AH4 smd circle (at -4.2 5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd circle (at -3.8 -5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd circle (at -3.8 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C5 smd circle (at -3.8 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E5 smd circle (at -3.8 -3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F5 smd circle (at -3.8 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G5 smd circle (at -3.8 -3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J5 smd circle (at -3.8 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L5 smd circle (at -3.8 -1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N5 smd circle (at -3.8 -0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T5 smd circle (at -3.8 0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V5 smd circle (at -3.8 1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y5 smd circle (at -3.8 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AB5 smd circle (at -3.8 3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC5 smd circle (at -3.8 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AD5 smd circle (at -3.8 3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF5 smd circle (at -3.8 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG5 smd circle (at -3.8 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AH5 smd circle (at -3.8 5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B6 smd circle (at -3.4 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C6 smd circle (at -3.4 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D6 smd circle (at -3.4 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E6 smd circle (at -3.4 -3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F6 smd circle (at -3.4 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G6 smd circle (at -3.4 -3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H6 smd circle (at -3.4 -2.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J6 smd circle (at -3.4 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K6 smd circle (at -3.4 -1.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L6 smd circle (at -3.4 -1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad M6 smd circle (at -3.4 -1) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N6 smd circle (at -3.4 -0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P6 smd circle (at -3.4 -0.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad R6 smd circle (at -3.4 0.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T6 smd circle (at -3.4 0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad U6 smd circle (at -3.4 1) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V6 smd circle (at -3.4 1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad W6 smd circle (at -3.4 1.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y6 smd circle (at -3.4 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AA6 smd circle (at -3.4 2.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AB6 smd circle (at -3.4 3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC6 smd circle (at -3.4 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AD6 smd circle (at -3.4 3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE6 smd circle (at -3.4 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF6 smd circle (at -3.4 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG6 smd circle (at -3.4 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd circle (at -3 -5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd circle (at -3 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C7 smd circle (at -3 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D7 smd circle (at -3 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E7 smd circle (at -3 -3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F7 smd circle (at -3 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G7 smd circle (at -3 -3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J7 smd circle (at -3 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L7 smd circle (at -3 -1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N7 smd circle (at -3 -0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T7 smd circle (at -3 0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V7 smd circle (at -3 1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y7 smd circle (at -3 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AB7 smd circle (at -3 3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC7 smd circle (at -3 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AD7 smd circle (at -3 3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE7 smd circle (at -3 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF7 smd circle (at -3 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG7 smd circle (at -3 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AH7 smd circle (at -3 5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C8 smd circle (at -2.6 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D8 smd circle (at -2.6 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F8 smd circle (at -2.6 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K8 smd circle (at -2.6 -1.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad W8 smd circle (at -2.6 1.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC8 smd circle (at -2.6 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE8 smd circle (at -2.6 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF8 smd circle (at -2.6 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd circle (at -2.2 -5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B9 smd circle (at -2.2 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C9 smd circle (at -2.2 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D9 smd circle (at -2.2 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E9 smd circle (at -2.2 -3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F9 smd circle (at -2.2 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G9 smd circle (at -2.2 -3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J9 smd circle (at -2.2 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L9 smd circle (at -2.2 -1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N9 smd circle (at -2.2 -0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P9 smd circle (at -2.2 -0.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad R9 smd circle (at -2.2 0.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T9 smd circle (at -2.2 0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V9 smd circle (at -2.2 1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y9 smd circle (at -2.2 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AB9 smd circle (at -2.2 3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC9 smd circle (at -2.2 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AD9 smd circle (at -2.2 3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE9 smd circle (at -2.2 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF9 smd circle (at -2.2 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG9 smd circle (at -2.2 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AH9 smd circle (at -2.2 5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B10 smd circle (at -1.8 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C10 smd circle (at -1.8 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F10 smd circle (at -1.8 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H10 smd circle (at -1.8 -2.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AA10 smd circle (at -1.8 2.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC10 smd circle (at -1.8 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF10 smd circle (at -1.8 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG10 smd circle (at -1.8 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A11 smd circle (at -1.4 -5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B11 smd circle (at -1.4 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C11 smd circle (at -1.4 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D11 smd circle (at -1.4 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E11 smd circle (at -1.4 -3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F11 smd circle (at -1.4 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G11 smd circle (at -1.4 -3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J11 smd circle (at -1.4 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L11 smd circle (at -1.4 -1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N11 smd circle (at -1.4 -0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T11 smd circle (at -1.4 0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V11 smd circle (at -1.4 1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y11 smd circle (at -1.4 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AB11 smd circle (at -1.4 3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC11 smd circle (at -1.4 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AD11 smd circle (at -1.4 3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE11 smd circle (at -1.4 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF11 smd circle (at -1.4 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG11 smd circle (at -1.4 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AH11 smd circle (at -1.4 5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C12 smd circle (at -1 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D12 smd circle (at -1 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F12 smd circle (at -1 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC12 smd circle (at -1 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE12 smd circle (at -1 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF12 smd circle (at -1 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A13 smd circle (at -0.6 -5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B13 smd circle (at -0.6 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C13 smd circle (at -0.6 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D13 smd circle (at -0.6 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E13 smd circle (at -0.6 -3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F13 smd circle (at -0.6 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G13 smd circle (at -0.6 -3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J13 smd circle (at -0.6 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L13 smd circle (at -0.6 -1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N13 smd circle (at -0.6 -0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T13 smd circle (at -0.6 0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V13 smd circle (at -0.6 1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y13 smd circle (at -0.6 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AB13 smd circle (at -0.6 3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC13 smd circle (at -0.6 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AD13 smd circle (at -0.6 3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE13 smd circle (at -0.6 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF13 smd circle (at -0.6 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG13 smd circle (at -0.6 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AH13 smd circle (at -0.6 5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B14 smd circle (at -0.2 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C14 smd circle (at -0.2 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F14 smd circle (at -0.2 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J14 smd circle (at -0.2 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y14 smd circle (at -0.2 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC14 smd circle (at -0.2 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF14 smd circle (at -0.2 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG14 smd circle (at -0.2 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B15 smd circle (at 0.2 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C15 smd circle (at 0.2 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F15 smd circle (at 0.2 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J15 smd circle (at 0.2 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y15 smd circle (at 0.2 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC15 smd circle (at 0.2 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF15 smd circle (at 0.2 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG15 smd circle (at 0.2 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A16 smd circle (at 0.6 -5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B16 smd circle (at 0.6 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C16 smd circle (at 0.6 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D16 smd circle (at 0.6 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E16 smd circle (at 0.6 -3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F16 smd circle (at 0.6 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G16 smd circle (at 0.6 -3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J16 smd circle (at 0.6 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L16 smd circle (at 0.6 -1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N16 smd circle (at 0.6 -0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T16 smd circle (at 0.6 0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V16 smd circle (at 0.6 1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y16 smd circle (at 0.6 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AB16 smd circle (at 0.6 3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC16 smd circle (at 0.6 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AD16 smd circle (at 0.6 3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE16 smd circle (at 0.6 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF16 smd circle (at 0.6 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG16 smd circle (at 0.6 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AH16 smd circle (at 0.6 5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C17 smd circle (at 1 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D17 smd circle (at 1 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F17 smd circle (at 1 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC17 smd circle (at 1 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE17 smd circle (at 1 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF17 smd circle (at 1 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A18 smd circle (at 1.4 -5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B18 smd circle (at 1.4 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C18 smd circle (at 1.4 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D18 smd circle (at 1.4 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E18 smd circle (at 1.4 -3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F18 smd circle (at 1.4 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G18 smd circle (at 1.4 -3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J18 smd circle (at 1.4 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L18 smd circle (at 1.4 -1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N18 smd circle (at 1.4 -0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T18 smd circle (at 1.4 0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V18 smd circle (at 1.4 1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y18 smd circle (at 1.4 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AB18 smd circle (at 1.4 3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC18 smd circle (at 1.4 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AD18 smd circle (at 1.4 3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE18 smd circle (at 1.4 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF18 smd circle (at 1.4 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG18 smd circle (at 1.4 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AH18 smd circle (at 1.4 5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B19 smd circle (at 1.8 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C19 smd circle (at 1.8 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F19 smd circle (at 1.8 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H19 smd circle (at 1.8 -2.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AA19 smd circle (at 1.8 2.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC19 smd circle (at 1.8 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF19 smd circle (at 1.8 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG19 smd circle (at 1.8 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A20 smd circle (at 2.2 -5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B20 smd circle (at 2.2 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C20 smd circle (at 2.2 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D20 smd circle (at 2.2 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E20 smd circle (at 2.2 -3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F20 smd circle (at 2.2 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G20 smd circle (at 2.2 -3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J20 smd circle (at 2.2 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L20 smd circle (at 2.2 -1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N20 smd circle (at 2.2 -0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P20 smd circle (at 2.2 -0.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad R20 smd circle (at 2.2 0.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T20 smd circle (at 2.2 0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V20 smd circle (at 2.2 1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y20 smd circle (at 2.2 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AB20 smd circle (at 2.2 3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC20 smd circle (at 2.2 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AD20 smd circle (at 2.2 3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE20 smd circle (at 2.2 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF20 smd circle (at 2.2 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG20 smd circle (at 2.2 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AH20 smd circle (at 2.2 5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C21 smd circle (at 2.6 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D21 smd circle (at 2.6 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F21 smd circle (at 2.6 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K21 smd circle (at 2.6 -1.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad W21 smd circle (at 2.6 1.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC21 smd circle (at 2.6 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE21 smd circle (at 2.6 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF21 smd circle (at 2.6 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A22 smd circle (at 3 -5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B22 smd circle (at 3 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C22 smd circle (at 3 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D22 smd circle (at 3 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E22 smd circle (at 3 -3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F22 smd circle (at 3 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G22 smd circle (at 3 -3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J22 smd circle (at 3 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L22 smd circle (at 3 -1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N22 smd circle (at 3 -0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T22 smd circle (at 3 0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V22 smd circle (at 3 1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y22 smd circle (at 3 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AB22 smd circle (at 3 3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC22 smd circle (at 3 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AD22 smd circle (at 3 3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE22 smd circle (at 3 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF22 smd circle (at 3 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG22 smd circle (at 3 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AH22 smd circle (at 3 5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B23 smd circle (at 3.4 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C23 smd circle (at 3.4 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D23 smd circle (at 3.4 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E23 smd circle (at 3.4 -3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F23 smd circle (at 3.4 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G23 smd circle (at 3.4 -3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H23 smd circle (at 3.4 -2.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J23 smd circle (at 3.4 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K23 smd circle (at 3.4 -1.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L23 smd circle (at 3.4 -1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad M23 smd circle (at 3.4 -1) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N23 smd circle (at 3.4 -0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P23 smd circle (at 3.4 -0.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad R23 smd circle (at 3.4 0.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T23 smd circle (at 3.4 0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad U23 smd circle (at 3.4 1) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V23 smd circle (at 3.4 1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad W23 smd circle (at 3.4 1.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y23 smd circle (at 3.4 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AA23 smd circle (at 3.4 2.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AB23 smd circle (at 3.4 3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC23 smd circle (at 3.4 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AD23 smd circle (at 3.4 3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE23 smd circle (at 3.4 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF23 smd circle (at 3.4 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG23 smd circle (at 3.4 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A24 smd circle (at 3.8 -5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B24 smd circle (at 3.8 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C24 smd circle (at 3.8 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E24 smd circle (at 3.8 -3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F24 smd circle (at 3.8 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G24 smd circle (at 3.8 -3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J24 smd circle (at 3.8 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L24 smd circle (at 3.8 -1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N24 smd circle (at 3.8 -0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T24 smd circle (at 3.8 0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V24 smd circle (at 3.8 1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y24 smd circle (at 3.8 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AB24 smd circle (at 3.8 3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC24 smd circle (at 3.8 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AD24 smd circle (at 3.8 3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF24 smd circle (at 3.8 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG24 smd circle (at 3.8 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AH24 smd circle (at 3.8 5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A25 smd circle (at 4.2 -5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B25 smd circle (at 4.2 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C25 smd circle (at 4.2 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D25 smd circle (at 4.2 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F25 smd circle (at 4.2 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G25 smd circle (at 4.2 -3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H25 smd circle (at 4.2 -2.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J25 smd circle (at 4.2 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L25 smd circle (at 4.2 -1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad M25 smd circle (at 4.2 -1) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N25 smd circle (at 4.2 -0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T25 smd circle (at 4.2 0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad U25 smd circle (at 4.2 1) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V25 smd circle (at 4.2 1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y25 smd circle (at 4.2 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AA25 smd circle (at 4.2 2.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AB25 smd circle (at 4.2 3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC25 smd circle (at 4.2 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE25 smd circle (at 4.2 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF25 smd circle (at 4.2 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG25 smd circle (at 4.2 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AH25 smd circle (at 4.2 5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B26 smd circle (at 4.6 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C26 smd circle (at 4.6 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D26 smd circle (at 4.6 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E26 smd circle (at 4.6 -3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F26 smd circle (at 4.6 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G26 smd circle (at 4.6 -3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad H26 smd circle (at 4.6 -2.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J26 smd circle (at 4.6 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K26 smd circle (at 4.6 -1.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L26 smd circle (at 4.6 -1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad M26 smd circle (at 4.6 -1) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N26 smd circle (at 4.6 -0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P26 smd circle (at 4.6 -0.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad R26 smd circle (at 4.6 0.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T26 smd circle (at 4.6 0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad U26 smd circle (at 4.6 1) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V26 smd circle (at 4.6 1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad W26 smd circle (at 4.6 1.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y26 smd circle (at 4.6 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AA26 smd circle (at 4.6 2.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AB26 smd circle (at 4.6 3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC26 smd circle (at 4.6 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AD26 smd circle (at 4.6 3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE26 smd circle (at 4.6 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF26 smd circle (at 4.6 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG26 smd circle (at 4.6 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A27 smd circle (at 5 -5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B27 smd circle (at 5 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C27 smd circle (at 5 -4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D27 smd circle (at 5 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E27 smd circle (at 5 -3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F27 smd circle (at 5 -3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G27 smd circle (at 5 -3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J27 smd circle (at 5 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad K27 smd circle (at 5 -1.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L27 smd circle (at 5 -1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N27 smd circle (at 5 -0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P27 smd circle (at 5 -0.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad R27 smd circle (at 5 0.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T27 smd circle (at 5 0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V27 smd circle (at 5 1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad W27 smd circle (at 5 1.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y27 smd circle (at 5 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AB27 smd circle (at 5 3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AC27 smd circle (at 5 3.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AD27 smd circle (at 5 3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE27 smd circle (at 5 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AF27 smd circle (at 5 4.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG27 smd circle (at 5 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AH27 smd circle (at 5 5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A28 smd circle (at 5.4 -5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B28 smd circle (at 5.4 -5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D28 smd circle (at 5.4 -4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E28 smd circle (at 5.4 -3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G28 smd circle (at 5.4 -3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad J28 smd circle (at 5.4 -2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad L28 smd circle (at 5.4 -1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad N28 smd circle (at 5.4 -0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad T28 smd circle (at 5.4 0.6) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V28 smd circle (at 5.4 1.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad Y28 smd circle (at 5.4 2.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AB28 smd circle (at 5.4 3) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AD28 smd circle (at 5.4 3.8) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AE28 smd circle (at 5.4 4.2) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AG28 smd circle (at 5.4 5) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad AH28 smd circle (at 5.4 5.4) (size 0.15 0.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
